**Zestawienie minimalnych parametrów technicznych na oferowany sprzęt**

**Tabela – OPZ-16 hafciarka 1 igłowa o konstrukcji maszyny przemysłowej**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa parametru** | **Wartości wymagane przez Zamawiającego** |
| 1. | Funkcja | wolne ramię umożliwia haft na butach, czapkach, kieszeniach |
| 2. |  | w pamięci maszyny jest dostępnych 20 czcionek i 405 wzorów haftów |
| 3. |  | pole haftu wynosi 200 x 200 mm |
| 4. |  | laserowy wskaźnik |
| 5. |  | prędkość pracy do 1000 śc./min |
| 6. |  | kolorowy ekran, 7″ |
| 7. |  | MENU W JĘZYKU POLSKIM |
| 8. |  | haft na butach, kieszonkach |
| 9. |  | haft z ręki i pikowanie |
|  |  | uniwersalna,  wyszywa hafty płaskie na tkaninach, obrusach, serwetach, jak i cylindryczne na odzieży gotowej, czapkach. Dzięki swojej konstrukcji potrafi nawet haftować na naszytych kieszonkach, wąskich rękawach, torbach, jak i w innych trudnych miejscach, niedostępnych dla hafciarek płaskich. |
|  |  | możliwość pracy z dużą prędkością i w dużym polu haftu z użyciem mocnych, profesjonalnych tamborków |
|  |  | przemysłowy chwytacz z metalowym bębenkiem |