**Tabela OPZ-10 Urządzenie wielofunkcyjne A3 kolorowe**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa parametru** | **Wartości wymagane przez Zamawiającego** |
|  | Podstawowe funkcje urządzenia | drukarka, kopiarka, skaner, faks |
|  | Rozdzielczość | min. 1200 x 1200 dpi |
|  | Format | A3, A4 |
|  | Szybkość druku (mono): | Minimum 35 str./min. (A3: 20 str./min.) |
|  | Szybkość druku (kolor): | Minimum 35 str./min. (A3: 20 str./min.) |
|  | Czas uzyskania pierwszej kopii | W kolorze: maksymalnie 11 sekund w czerni: maksymalnie 11 sekund |
|  | Wydajność: | 75 000 str./mies. |
|  | Gramatura papieru: | 64 - 256 g/m² |
|  | Pojemność podajnika papieru: | min. 300 ark. + 3 x 535 ark. |
|  | Zainstalowana pamięć/max: | min. 1.26 GB / 1.26 GB, HDD 250GB |
|  | Prędkość procesora: | 800 MHz |
|  | Złącza zewnętrzne: | USB 2.0, karta sieciowa 10/100/1000 Base TX Ethernet, RJ11, Host USB x 2 + jako opcja WiFi 802.11a/b/g/n |
|  | Język drukarki: | PostScript3 (Emulation), PCL5c, PCL6(XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS, PDF(v1.7) |
|  | Automatyczny druk dwustronny | Tak |
|  | Zainstalowane opcje | * drugi podajnik na minimum 535 arkuszy * trzeci podajnik na minimum 535 arkuszy * czwarty podajnik na minimum 535 arkuszy * ADF (automatyczny podajnik dokumentów) pojemność: minimum 100 ark. * automatyczny dupleks * tacka odbiorcza na minimum250 arkuszy (wydrukiem do dołu) * tacka odbiorcza na minimum 100 arkuszy (wydrukiem do góry) * podręczny zszywacz do 20 arkuszy * panel LCD minimum 7" (17.5cm) |
|  | Typ skanera: | kolorowy, do 50 str./min. |
|  | Optyczna rozdzielczość skanowania | min. 600 x 600 dpi |
|  | Skanowanie do | Folder (CIFS), E-Mail, FTP, HTTP, pamięć USB |
|  | Format skanowanych dokumentów | Skaner płaski: A3, A4, A5, A6, B4, B5, Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive, Tabloid (11" x 17"), Statement, Folio Automatyczny podajnik dokumentów: A3, A4, A5, A6, B4, B5, Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive, Tabloid (11" x 17"), Statement, Folio |
|  | Głębia koloru | 4 bit, skalowanie: 25-400 % |
|  | Typ modemu | G3, 33,6 kB/s, pamięci faksu: 8 MB |
|  | Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 7 (32-bit & 64-bit), Windows 8 (32-bit & 64-bit), Windows 8.1 (32-bit & 64-bit), Windows Server 2003 (32-bit & 64-bit), Windows Vista (32-bit & 64-bit), Windows Server 2008 (32-bit & 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2012 R2 (64-bit); Linux PPD; Mac OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 |
|  | Masa | Maks. 95 kg |
|  | Wymiary | Maksymalnie: Szerokość: 600 mm Głębokość: 650 mm Wysokość: 1300 mm |
|  | Gwarancja | Gwarancja producenta i serwis min. 24 miesiące |