**Zestawienie minimalnych parametrów technicznych na oferowany sprzęt oraz oprogramowanie**

**Tabela OPZ-17 Hafciarka**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa parametru** | **Wartości wymagane przez Zamawiającego** |
| 1. | Funkcja | Hafciarka przeznaczona jest do wykonywania haftów wielokolorowych. Do każdej igły przypisany jest jakiś kolor nici. Wystarczy wczytać projekt, a maszyna sama dobierze wymaganą barwę nici. |
| 2. |  | 6. igłowa z możliwością regulacji każdej igły z inną prędkością, funkcja STOP dla aplikacji, |
| 3. |  | pole haftu 300 x 200 mm |
| 4. |  | 10,1 calowy kolorowy wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości (duże ikony) ,  Duży panel dotykowy umożliwia zaawansowaną edycję wzorów:   * dodawanie tekstu, * dopasowanie tekstu do wzoru, * obracanie * zmianę rozmiaru, * zmianę gęstości ściegu, * łączenie wzorów. |
| 5. |  | 16 wbudowanych filmów edukacyjnych, dzięki którym można w łatwy i szybki sposób nauczyć się obsługi hafciarki |
| 6. |  | 60 wbudowanych wzorów haftów, 12 fontów hafciarskich do monogramów, 140 kombinacji wzorów ramek |
| 7. |  | 37 czcionek do projektowania napisów ( w 3 rozmiarach), 50 wzorów ściegów,   * intuicyjne zarządzanie kolorami nitek – ułatwia pracę z projektem |
| 8. |  | grupowanie kolorów |
| 9. |  | funkcja redukcji kolorów |
|  |  | celownik laserowy dla lepszego pozycjonowania wzoru i łącznia haftów |
|  |  | * automatyczny nawlekacz igieł |
|  |  | Funkcja Wi-fi |
|  |  | MENU W JĘZYKU POLSKIM |
|  |  | Tamborki w zestawie z maszyną cztery różnej wielkości ramki do haftu:   * tamborek PRH 60, 40 x 60 mm * tamborek PRH 100, 100 x 100 mm * tamborek PRH 180, 130 x 180 mm * tamborek PRH 300, 200 x 300 mm |
|  |  | Maszyna jest przystosowana do trudnych prac. Dzięki specjalnej konstrukcji wolnego ramienia i specjalnych przyrządów można wykonywać hafty na:   * czapkach * torbach * rękawach * nogawkach * butach |