**Zestawienie minimalnych parametrów technicznych na oferowany sprzęt**

**Tabela OPZ-12 Ploter wielkoformatowy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa parametru** | **Wartości wymagane przez Zamawiającego** |
|  | Typ | Ploter |
|  | Zastosowanie | Drukowanie map, schematów, zdjec |
|  | Rozdzielczość | 2400 x 1200 optimised dpi |
|  | Szerokość nośników, maksymalna | 1118 mm |
|  | Pamięć (RAM) | 128 GB (wirtualne) |
|  | Dysk twardy: | 500 GB Self-Encrypted Disk (SED) |
|  | Łączność: | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10/100/1000Base-T Ethernet (802.3, 802.3u, 802.3ab); USB Typ-A |
|  | Maks. gramatura nośnika | 60 to 328 g/m² |
|  | Średnica zewnętrzna roli | 135 mm |
|  | Nośniki | Bond and coated paper (bond, coated, heavyweight coated, recycled, plain, bright white), technical paper (natural tracing, vellum), film (clear, matte), photographic paper (satin, gloss, semigloss, premium, polypropylene), self-adhesive (adhesive, polypropylene) |
|  | Objętość kropli atramentu | 6 pl (C, M, Y), 12.6 pl (K) |
|  | Zgodne rodzaje atramentów | wodne (C, M, Y, PK, G), pigment (MK) |
|  | Czas druku grafiki (tryb ekonomiczny, format , papier zwykły) | 116 wydruków na godzinę w formacie A1 |
| 14 | Zawartość opakowania | drukarka wielkoformatowa z podstawą na kółkach, głowica drukująca, zestaw tuszy startowych, podstawa, oś na papier w roli |
|  |  |  |