|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  |  |  | |
| **Załącznik nr 1a do SWZ Szczegółowy formularz cenowy -składany wraz z ofertą** | | |  | |  |  |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |
| **L.p.** | **Nazwa** | **Opis** |  | | **Ilość szt.** | **Cena brutto**  **za jedną**  **sztukę** | **Wartość brutto** | |
| 1 | regał metalowy o wym.: wys. 1800 mm., szer. 1000 mm., głębokość 500 mm.; | elementy nośne (słupy i półki) profilowane są z blach zimnowalcowanych, lakierowane farbami proszkowymi; grubość blachy: słup - 1.8 mm, półka - 1.0 mm; obciążenie półki: min. 100 kg; 4 półki; max obciążenie regału: 600 kg; kolor: jasnopopielaty (RAL7035); montaż odbywa się z udziałem śrub i nakrętek M8 | | 24 | |  |  |
| 2 | regał metalowy o wym.: wys. 1800 mm., szer. 1000 mm., głębokość 400 mm.; | elementy nośne (słupy i półki) profilowane z blach zimnowalcowanych, lakierowane farbami proszkowymi (RAL 7035 – jasny popiel); wypełnienie półek - gładka płyta wiórowa 16 mm; grubość blachy: słup -1.8 mm, półki - 1.5 mm; obciążenie półki: od 130 do 150 kg; 5 półek; max obciążenie regału: 800 kg; montaż regału bez udziału śrub i nakrętek, regał posiadający stopki. | | 2 | |  |  |

**Załącznik po wypełnieniu należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i złożyć zgodnie z wymaganiami SWZ.**