**Zestawienie minimalnych parametrów technicznych na oferowany sprzęt**

**Tabela OPZ-14 maszyna do szycia i haftu – typ 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa parametru** | **Wartości wymagane przez Zamawiającego** |
| 1. | Funkcja | maszyna do szycia i haftu |
| 2. | Ekran | kolorowy, dotykowy ekran, 4,9” |
| 3. | Wi Fi | wbudowany moduł Wi-Fi |
| 4. | Pole haftu | pole haftu 160 x 260 mm |
| 5. | Ilość wzorów | 258 wbudowanych wzorów hafciarskich |
| 6. | Ilość czcionek | 13 rodzajów czcionek hafciarskich |
| 7. | Wielkość przestrzeni do szycia | przestrzeń do szycia 210 mm |
| 8. | Ilość ściegów | 291 ściegi |
| 9. | Regulacja naprężenia nici | automatyczna regulacja naprężania nici |
|  | Regulacja docisku stopki | automatyczna regulacja docisku stopki |
|  | Szycie w bok | szycie w bok – wielokierunkowy dolny transport |
|  | Transport tkaniny | transport tkaniny odbywa się po obrysie prostokąta |
|  | Funkcja pivot | funkcja PIVOT do swobodnego obracania tkaniną przy wbitej igle w materiał |
|  | Czujnik wykrywania grubości tkaniny | czujnik wykrywania grubości tkaniny |
|  | Prędkość pracy | prędkość pracy do 850 śc./min |
|  | Projektowanie własnych ściegów | funkcja – projektowanie własnych ściegów |
|  | Łączność USB | port USB |
|  | Inne funkce | funkcja fastrygi |