**Zestawienie minimalnych parametrów technicznych na oferowany sprzęt**

**Tabela OPZ-15 maszyna do szycia i haftu – typ 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa parametru** | **Wartości wymagane przez Zamawiającego** |
| 1. | Funkcja | maszyna do szycia i haftu |
| 2. |  | kolorowy, dotykowy ekran, 10,1 |
| 3. |  | wbudowany moduł Wi-Fi |
| 4. |  | pole robocze 360 x 240 mm |
| 5. |  | 727 wbudowanych wzorów hafciarskich |
| 6. |  | 24 rodzajów czcionek hafciarskich |
| 7. |  | cztery wbudowane czcionki do szycia (3 alfabetyczne, 1 cyrylica) |
| 8. |  | 727 ściegów użytkowych (w tym ściegi dekoracyjne i do obszywania dziurek |
| 9. |  | stopka z celownikiem laserowym do dokładnego pozycjonowania haftu |
|  |  | linijka laserowa |
|  |  | 101 wzorów haftu Disney |
|  |  | program do automatycznego projektowania haftów |
|  |  | maszyna przemysłowa pozwala na pracę nawet z dużą partią materiału – szycie kołder, zasłon czy koców |
|  |  | automatyczny nawlekacz igły |
|  |  | funkcja blokady gęstości ściegu |