**Zestawienie minimalnych parametrów technicznych na oferowany sprzęt oraz oprogramowanie**

**Tabela OPZ-6A. Karta graficzna do komputera do grafiki**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa parametru** | **Wartości wymagane przez Zamawiającego** |
|  | Typ | Karta graficzna np.: RTX 3070 Ti |
|  | Zastosowanie | Karta będzie wykorzystywany dla profesjonalnej grafiki |
|  | Szerokość magistrali | pamięci 256-bitowa |
|  | Jednostki cieniujące: | Nie mniej niż 5888 |
|  | Taktowanie bazowe: | Nie mniej niż 1830 MHz |
|  | Pamięć VRAM | Pamięć VRAM 8 GB GDDR6X, Taktowanie pamięci: 19000 MHz, |
|  | Taktowanie pamięci wideo: | Nie mniej niż 14 000 MHz |
|  | Standardowe złącza wyświetlaczy | 2 x HDMI  2 × DisplayPort |
|  | Obsługa wyświetlaczy: | Maksymalna rozdzielczość w trybie cyfrowym 7680 × 4320. |
| 20. | Gwarancja | Na okres co najmniej 24 miesięcy - świadczona w siedzibie Zamawiającego. Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowane przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta |
|  | Wyposażenie | Kabel DisplayPort – 2 szt |