**Zestawienie minimalnych parametrów technicznych na oferowany sprzęt oraz oprogramowanie**

**Tabela OPZ-11 - skaner wielkoformatowy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa parametru** | **Wartości wymagane przez Zamawiającego** |
|  | Typ | Skaner |
|  | Zastosowanie | skanowanie |
|  | - Maksymalna szerokość skanowania: | 36″ (914 mm) |
|  | Maksymalna szerokość mediów: | 39,4″ (1001 mm) |
|  | Gęstość optyczna | 2400 x 1200 dpi |
|  | Maksymalna rozdzielczość: | 9400 dpi |
|  | Długość skanowania: | Nie ograniczona przez skaner |
|  | Dokładność skanowania | +/- 0,1 % |
|  | Głębia koloru: | 48-bitowy kolor, 16-bitowy skali szarości |
|  | Przestrzeń kolorystyczna: | Obsługuje standard przestrzeni kolorów sRGB i niestandardowe przestrzenie, takie jak Adobe RGB lub Device RGB. |
|  | Podstawa z koszem | Tak |
|  | [Technologia skanowania :](https://www.centrumpapieru.pl/produkty-z-technologia-skanowania,cis,155.html) | [CIS](https://www.centrumpapieru.pl/produkty-z-technologia-skanowania,cis,155.html) |
|  | Gwarancja | Na okres co najmniej 12 miesięcy - świadczona w siedzibie Zamawiającego. Uszkodzone dyski twarde nie podlegają zwrotowi organizacji serwisującej. Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowane przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta |
|  | Wyposażenie | Kabel zasilający |