**Załącznik nr 1**

 do Umowy Nr ……………………………………………………………

z dnia ………………………………………………….

1. Zakres wykonania zamówienia obejmuje:

a) oczyszczenie przy pomocy ciepłej wody pod ciśnieniem, nałożenie zgodnie z wymaganiami gwaranta bezbarwnego oleju do drewna firmy Altax, zgodnie z wytycznymi producenta oleju do drewna, na przygotowaną, czystą i suchą powierzchnię :

- odeskowania sceny wraz z deskami na ścianie tylnej sceny, zasceniu, ruchomymi stopniami schodów i wykończeniu sceny-pasie łukowym;

- desek na siedziskach trybun;

- desek na altanie śmietnikowej;

- ciągów pieszych wykonanych z desek tarasowych znajdujących się przy placu zabaw oraz w starej części Parku Miejskiego- wokół tzw. cienistej rabaty.

b) oczyszczenie z kurzu, zaszarzeń, pyłu, mchów i grzybów, nałożenie bezbarwnego oleju do drewna, zgodnie z wytycznymi producenta oleju do drewna, na przygotowaną, czystą i suchą powierzchnię pergoli znajdującej się przy wejściu do Parku Miejskiego od strony ul. Aleja 3-go Maja.

c) umycie desek wodą z delikatnym detergentem np. mydłem lub płynem do mycia, oczyszczenie z mchów, grzybów, zaszarzeń, nałożenie zgodnie z wymaganiami gwaranta bezbarwnego oleju do drewna zewnętrznego (firmy SIGMA lub równoważne, o nie gorszych parametrach i właściwościach), zgodnie z wytycznymi producenta oleju do drewna, na przygotowaną, czystą i suchą powierzchnię ławek ilościach:

- 89 sztuk: ławki z oparciem usytuowane na terenie całego Parku Miejskiego;

- 23 sztuki: ławki bez oparcia oraz ławki łukowe usytuowane na terenie całego Parku Miejskiego;

- 7 sztuk: ławki z oparciem usytuowane na przy fontannie przy wejściu do Parku od strony ulicy Aleja 3-go Maja

oraz desek na obudowach koszy na śmieci w ilości 72 sztuki, usytuowanych na terenie całego Parku Miejskiego.

d) oczyszczenie z kurzu, pyłu i innych zanieczyszczeń lub zaszarzeń według wymagań gwaranta przy użyciu PNZ- zmywacz do drewna Teak’owego, nałożenie zgodnie z wymaganiami gwaranta oleju do drewna PNZ-OLEJ do jachtów i mebli ogrodowych, zgodnie z wytycznymi producenta oleju do drewna, na przygotowaną powierzchnię barierek wykonanych z drewna teak’owego usytuowanych na mostkach na terenie Parku Miejskiego- 4 mostki (8 barierek).

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z elementami przeznaczonymi do impregnacji, wymaganiami gwaranta w przedmiotowym zakresie i wykonania samodzielnego obmiaru powierzchni. Należy uwzględnić powierzchnie górne desek, dostępne powierzchnie boczne, a w przypadku altany śmietnikowej, pergoli, ławek, barierek wszystkie cztery strony desek.